**微耕机常见故障及排除**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 故障类型 | 产生原因 | 排除方法 |
| 1 | 离合不灵 | 离合拉索未正确调整 | 重新调整 |
| 皮带张紧度未正确调整 | 重新调整 |
| 皮带或离合拉索严重磨损 | 更换皮带或离合拉索 |
| 2 | 跳档或挂档不灵 | 换档拨叉变形磨损 | 更换换档拨叉 |
| 换档拨叉轴定位弹簧失效 | 更换定位弹簧 |
| 3 | 减速箱噪音过大 | 齿轮严重磨损 | 更换齿轮 |
| 轴承损坏或内、外圈严重磨损 | 更换轴承 |
| 4 | 减速箱温升过高 | 工作时间过长或过载 | 停机休息 |
| 箱内润滑油太少 | 按机油尺线位添加 |
| 齿轮侧隙偏小 | 重新装配调整 |
| 5 | 漏油 | 油封或密封圈失效 | 更换油封或密封圈 |
| 结合面处螺栓松动或纸垫损坏 | 拧紧螺栓,更换纸垫 |
| 箱体有铸造缺陷 | 补漏洞或更换箱体 |
| 6 | 耕刀片或耕刀轴开裂或折断 | 耕作时碰到石头或其它坚硬物体 | 注意清除田间杂物 |
| 断裂处存在材料或焊接缺陷 | 补焊修复或更换 |